Техническое задание

ГАПОУ СО «АКТП»

Свердловская область, г. Артемовский, ул. Мира, 13.


Наименование работ: Ремонтные работы в столовой, ремонт покрытия полов в столовой
Место выполнения работ: Свердловская область, г. Артемовский,  ул. Мира,13, столовая, 

1-ый этаж. 

Условия выполнения работ
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с документацией, настоящим техническим заданием, локальным сметным расчетом.  


Подрядчик выполняет работы своими силами с использованием своих материалов и оборудования, должен иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для выполнения ремонтно-строительных, строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ.  Подрядчик несет ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

Поставка   материалов, конструкций, комплектующих изделий и оборудования на объект, все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляется силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки оборудования и материалов. 
Перед началом выполнения работ, определенных в настоящем техническом задании, Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком время и график проведения работ, а также назначает ответственное лицо за надлежащее выполнение работ.
До начала выполнения работ представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы и др. грузы для выполнения работ. Пропуск на объект осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Представитель Подрядчика на время выполнения работ должен находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ, рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик должен производить уборку строительного мусора в ремонтируемых помещениях ежедневно. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Территорию образовательного учреждения мусором не захламлять. Место складирования мусора согласовать с Заказчиком. Вывоз мусора производить по мере его накопления. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора с территории Заказчика своими силами и в полном объеме.
По завершению работ  Подрядчику произвести влажную генеральную уборку помещений, где проводились работы.

При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком.

При выполнении работ Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность имущества Заказчика. В случае порчи имущества Заказчика при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме. 

При выполнении работ Подрядчик обязан сохранить существующие инженерные коммуникации, сети электроснабжения в исправном состоянии. В случае нарушения работоспособности сетей, коммуникаций Подрядчик обязан восстановить их (выполнить ремонт) собственными силами и средствами.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Частичное выполнение работ в рамках договора не допускается.

Виды  работ должны соответствовать Локальному сметному расчету.

При проведении работ необходимо руководствоваться требованиями: 

СП 48.13.330.2011 СНиП 12-01-2004  «Организация строительства». 
СП 70.13.330.2012 СНиП 3.03.01-87  «Несущие и ограждающие конструкции». 
Требования к безопасности выполнения и результата работ

Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

В ходе работ должны быть обеспечены необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение своими работниками правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на ремонтируемом объекте возлагается на Подрядчика.


Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Подрядчика.

Результат работ должен обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям: 

приказа Минтруда России от 01.06.15 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;
СП 49.13.330.2010 СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве»;

ГОСТ 12.2.013.0-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ в течение 60 календарных дней с момента подписания договора. 

Требования, предъявляемые к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов: 

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями технического задания. 

Все применяемые материалы, конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не иметь механических повреждений, без каких либо ограничений (залог, запрет, арест, и т. п.), допущены к свободному обращению на территории РФ.

Все применяемые материалы, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, экологической безопасности и энергетической эффективности, СП, СНиП, СанПиН, ГОСТам, ТУ, иным нормативным документам, регламентирующим проведение данного вида работ, в том числе: 

- Федеральному Закону от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Федеральному Закону от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Федеральному закону от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Используемые материалы должны иметь сертификат соответствия, каждая партия материалов должна сопровождаться паспортом качества, (другие документы, удостоверяющие качество материалов).

Сертификаты (паспорта) качества на изделия, материалы и оборудование, применяемые для выполнения работ, должны быть на русском языке

На все материалы (изделия, конструкции) в ходе проведения работ Заказчику должны быть предоставлены следующие документы: сертификаты качества, соответствия, протоколы испытаний, гигиенические  сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, иные документы, относящиеся к предмету договора.
В случае если материал не подлежит сертификации, то при поставке материала должно быть представлено отказное письмо (за подписью Подрядчика), свидетельствующее, что данный материал не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ. Материалы, не соответствующие  указанным требованиям, подлежат замене.
Материалы и изделия должны быть разрешены для применения в образовательном учреждении.

В случае обнаружения некачественного или недопоставленного материала Подрядчик обязуется: 

- заменить некачественный материал в срок, установленный Заказчиком. 

Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов в соответствии  с требованиями стандартов и  ТУ на  используемые     материалы.

В случае наличия в сметной документации материалов и (или) оборудования с указанием производителя и (или) товарного знака допускается при выполнении работ использование материалов и (или) оборудования, имеющих иные товарные знаки и (или) других производителей при условии соответствия предлагаемых материалов и (или) оборудования указанным ниже показателям.

Возможно предоставление эквивалента материала, не уступающего или превосходящего по качеству. Допускается использование материала, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками материала, указанными в техническом задании. 

Требования к основным материалам (товарам) и выполнению работ
1. Устройство пола

а) Устройство цементной стяжки

Укладку цементной  стяжки выполнить толщиной  не менее 20 мм. Поверхность цементной стяжки должна быть ровной, без видимых трещин, выпуклостей и впадин.
Материал: раствор готовый  кладочный цементный марки  М150 
ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия
б) Бетонная стяжка толщиной не менее 100 мм             
Материал: бетон М100 
ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия
· прочность на сжатие не менее 16 МПа
· класс прочности В 7,5
в) Покрытие пола. 

Устройство покрытия пола из плитки производить не ранее чем через 24 часа после устройства цементной стяжки. 
Толщина слоя клея при укладке плитки должна быть не более 10 мм. Плитку с трещинами, сколами, пятнами и плешинами не применять. Затирку швов производить  не ранее 24 часов после укладки покрытия 
Материал: 
а) Плитка керамический гранит 
ГОСТ Р 57141-2016 Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия

- предназначение плитки – покрытие полов внутри помещений всех типов зданий и сооружений (с учетом требований для столовых); 

- размер плитки - длина не менее 400мм, ширина не менее 400мм, толщина не менее 9мм

- лицевая поверхность плитки – шероховатая, матовая, неглазурованная; 

- цвет плитки – по согласованию с Заказчиком;
б) Клей для укладки  плитки  
ГОСТ Р 56387-2015 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия
Клей плиточный «Юнис Гранит» (или эквивалент)
Характеристики:

- температура выполнения работ от +5°С до +30°С 
 - толщина слоя  от 3мм до 10 мм
-  расход при нанесении шпателем 6х6 мм 3,5 кг/м²
-  жизнеспособность раствора 180 минут 
 -  время укладки плитки до 15минпосле нанесения раствора

 - время корректировки плитки до 10мин после укладки плитки

 - время твердения (время до пешего хождения)  не менее  24 часа

2. Отделочные работы:
 а) Штукатурные работы:
Материал: раствор цементно-известковый  
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные  Общие технические условия
 б) Окраска  поверхности стен и потолков.

Поверхности подлежащие окраске, должны быть предварительно подготовлены: очищены от грязи, пыли, потеков раствора, жировых пятен, высолов,  мелкие трещины расшиты, шероховатые поверхности должны быть сглажены. 
Материал: краска  водоэмульсионная ВЭАК ( или эквивалент)
Характеристика

- тип использования - для внутренних работ;
- внешний вид краски после высыхания однородная матовая белая  пленка;
- стойкость краски к воздействию воды -12;

- стойкость к  истиранию не менее 3,4кг/мкм;

- морозостойкость  в циклах не менее - 4;
-время высыхания до степени 3 - 1час
- цвет – белый для потолков и стен;

в)  Облицовка стен:

 Облицовку стен производить на очищенную поверхность от наплыва раствора,  грязи и жировых пятен. Облицовку стен выполнить керамической глазурованной плиткой на клей из сухих смесей; часть гипсокартонными листами. Затирку швов производить  не ранее 24 часов после окончания  облицовки стен.

Материалы:
а) Плитка керамический гранит 
ГОСТ Р 57141-2016 Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия
Характеристика

- предназначение плитки – для облицовки стен внутри здания (с учетом требований для столовых); 
- форма плитки- прямоугольная

- размер плитки - длина не менее 300мм, ширина не менее 200мм, толщина не менее 4мм

- цвет – по согласованию с Заказчиком;
б) Листы гипсокартонные 
ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

Толщина листа не менее 12,5мм

в) Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (или эквивалент) 

Характеристика:

- назначение плиточного клея – для внутренних и наружных работ, для облицовки стен и полов в помещениях любой влажности

- жизнеспособность раствора  - 4 часа после разведения раствора

-температура основания при нанесении   от +5°С до +30 °С

- расход – от 3кг до 5кг на 1м2

- время твердения   не более 24 часов

- коррекция плитки  до 15 минут после укладки плитки

3.  Кирпичная кладка стен и перегородок

1.Кирпичную кладку отдельных участков внутренних стен и армированных перегородок выполнить из  кирпича   на кладочном растворе. Армирование  перегородок выполнить из арматуры класса А-1 диаметром не менее  6 мм, укладку сетки выполнить  в каждом 5 ряду. Кирпич с расслоениями керамического материала, которые могут свидетельствовать о так называемом «недожоге или пережоге» не применять.

Материалы:

а) кирпич рядовой  
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия:
· номинальный  размер кирпича не менее 250 х 120 х 65мм;

· марка кирпича по прочности не ниже М100

б) раствор готовый кладочный 
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные  Общие технические условия
· прочность растворов на сжатие в проектном возрасте М50.

Порядок приемки выполненных работ

В ходе проведения ремонтных, строительных работ Подрядчик обязан своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы:

- устройство цементной стяжки;

. устройство бетонной стяжки.
О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 3 дня. Дальнейшее производство работ выполнять после подписания Заказчиком актов на скрытые работы.

Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, осуществляется комиссией Заказчика. 

В случае выявления при сдаче-приемке несоответствия результатов выполненных работ с условиями Технического задания, договора составляется двусторонний акт устранения недостатков с указанием срока или графика  их устранения. 
При обнаружении недостатков и дефектов выполненных работ вызов представителя Подрядчика обязателен.

Недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ, должны быть устранены Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа.
Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с Техническим заданием Заказчика, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком. 

Гарантийные обязательства

Подрядчик несет ответственность за качество проведенных работ, в пределах 36 месяцев с даты подписания комиссией Заказчика Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем.
Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. 
Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, составляется двусторонний акт устранения недостатков с указанием срока или графика  их устранения. 

Недостатки и дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

На материал, использованный Подрядчиком взамен материала, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
Учет режима работы заказчика:

Режим рабочего времени – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Рабочее время установлено:

понедельник с  8-00 час. до 17-00 час.,

вторник-пятница с 8-30 час. до 17-30 час. 

Обеденный перерыв с 12-30 до 13-30 (время местное)

 Учет режима  работы подрядчика:

 В  соответствии с правилом внутреннего трудового распорядка подрядчика, в соответствии с трудовым законодательством и иными  нормативными правовыми актами. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни -   по согласованию с Заказчиком.        
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